2011년도

소 방 계 획 서

대상명 : 다이너스텔

소  방  계  획

제1장  총  칙

제1조 (목적) 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제20조의 규정에 의한 방화관리업무 전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써, 우리 직장 자체의 화재를 예방, 경계 또는 진압하여 인명과 재산을 화재로부터 적극 보호할 수 있는 제도적 장치를 마련함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)  우리 직장내의 모든 건축물과 전 종사원 및 출입자에 대하여 적용한다.

제3조 (지휘감독)

① 이 계획에 의한 방화관리업무를 수행하는 방화관리자는 직장장의 지휘감독을 받아야 하며, 직장장은 특별한 경우를 제외하고는 방화관리자의 의견을 수락, 반영하여야 한다.

② 방화관리자는 해당직무와 관련하여 관리자 및 종업원을 지휘∙통솔할 수 있다.

제4조 (방화관리자의 업무) 방화관리자는 소방시설설치유지및안전관리에관한법률제20조 제6항의 규정에 의한 다음의 업무를 성실히 수행한다.

① 소방계획서의 작성

② 자위소방대의 조직

③ 소화 ․ 통보 ․피난 등의 훈련 및 교육

④ 소방시설 그 밖의 소방관련시설의 유지관리

⑤ 화기취급의 감독

⑥ 그 밖의 방화관리상 필요한 업무

제5조 (조직 및 임무)

① 우리 직장의 자위소방대 조직은 다음과 같다.

방화 관리자

최영철

통보 연락반		초기 소화반		소방대유도반

제2장 화재의 예방

제6조 (소방시설의 점검) ① 소방시설의 점검은 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제25조(소방시설등의 자체점검) 규정에 의하여 실시한다.

② 소방시설관리유지업체에 위탁하는 경우 위탁받은 소방시설관리유지업체에서 소방서장에게 보고한다.

☞ 자체점검 대상인 경우 자체보관

제7조 (소방시설의 정비 보완) ① 관할소방서 및 점검대행자의 점검결과 지적된 고장 또는 기준 미달의 소방시설에 대하여는 즉시 시정 또는 단기에 단계적으로 보완조치한다.

② 자체 점검결과 고장 또는 성능 미달의 소방시설에 대하여는 직장장에게 보고하고, 즉시 정비보완 조치한다.

③ 소방시설의 공사 또는 정비를 하려 할 때는 소방설비공사업 등의 면허증 소지자를 선정하여 실시하고 소방시설 정비 보완기록부에 기록 ․ 유지한다.

제8조 (방화순찰) ① 우리 직장의 방화순찰지구는 ( 1 )개 지구로 하며,  순찰노선은  ( 1 )개 노선으로 하고함

☞ 필요시에 도면작성 첨부

② 방화순찰 요령은 1일 (1)명이 야간 1회씩 순찰실시

③ 방화순찰자는 순찰중 특이사항을 발견 즉시 시정 또는 보고하여 완전조치토록           하며, 순찰일지를 기록 ․ 유지하여야 한다.

제9조 (소방교육) ① 제4조 제3항의 규정에 의한 소방훈련 및 교육계획에 따른 교육을 전 종사원에게 실시하여야 한다.

② 소방교육의 시기는 소방계획서에 수립하여 실시하며, 교육일지를 기록 ․ 유지하여야 한다.

제10조 (방화환경 조성) 우리 직장의 방화환경은 다음과 같이 조성 ․ 운영한다.

제11조 (화기사용 제한) ① 증축, 개축, 수선 등의 공사 및 제품생산 등의 작업 과정과 기타의 사유로 화기를 취급하고자 하는 자는 방화관리자에게 이를 통보한 후 화재예방상 필요한 지시를 받아야 한다.

② 1항의 통보를 받은 방화관리자는 화기취급 예정 상황을 면밀히 파악한 후 화재예방상 현저하게 위험하다고 인정되는 행위를 금지 또는 제한하거나 지구별 화기취급 현장에의 감독자 지정운영 및 안전조치를 취한 후 취급토록 하여야 한다.

③ 임시 또는 화재경보 발령시 화기를 취급함에 있어서는 방화관리자나 화기 책임자의 지시에 따라야 한다.

제12조 (통제 및 제한구역 지정등) 우리 직장의 화재예방상 인원 출입의 통제 및 제한구역을 다음과 같이 지정 ․ 운영한다.

지 정 구 분	구 역 명 칭	통 제 및 제 한 경 고 내 용
통 제 구 역
제 한 구 역

제13조 (화재발생시 행동 요령) ① 우리 직장에 근무하는 종사원은 평소 화재를 감지하는데 신경을 써야 하며, 누구든지 화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고, 구내전파, 초기소화 등의 초동조치를 취하여야 한다.

② 화재발생 사실이 구내에 전파되면 평소 편성운영중인 자위소방대의 분대 또는 반별로 개별임무를 즉각 수행하여야 한다.

☞ 화재발생시 행동요령 등 직장실정에 적합한 세부행동요령을 정하는 것이 바람직하다.

제4장  방화관리 일반

제14조 (소방현황 및 필수 서식의 작성유지) 방화관리자는 다음의 소방관계 현황을 작성 ․ 유지하여야 한다.

① 건축물 기본현황, 건축물배치도 및 소방시설 배치도 (별지 제1호 서식)

② 소방시설 현황 (별지 제2호 서식)

③ 방화시설 현황 (별지 제3호 서식)

④ 위험물 시설현황 (별지 제4호 서식)

⑤ 특수가연물 취급현황 (별지 제5호 서식)

⑥ 화재발생 우려가 있는 설비의 현황 (별지 제6호 서식)

⑦ 화기 책임자 지정 현황 (별지 제7호 서식)

⑧ 방화관리자 선임신고서【소방시설설치유지및안전관리에관한법률시행규칙 별지 제19호 서식】

⑨ 점검정비반 편성표 (별지 제8호 서식)

⑩ 소방시설 정비 보완기록부 (별지 제9호 서식)

⑪ 소방대책위원회 회의록 (별지 제10호 서식)

⑫ 소화기 관리(정비)대장 (별지 제11호 서식)

⑬ 방화순찰일지 (별지 제12호 서식)

⑭ 소방훈련결과기록부【소방시설설치유지및안전관리에관한법률시행규칙 별지 제20호 서식】

⑮ 소방시설점검결과보고서【소방시설설치유지및안전관리에관한법률시행규칙 별지 제21호 서식]

소방시설 작동기능점검표 (별지 제13호 서식)

소방시설 외관점검표 (별지 제14호 서식)

소방시설 종합정밀 점검표 (별지 제16호 서식)

소방시설 자체점검 기록부 (별지 제17호 서식)

제15조 (공문서 및 부책의 보존관리) 방화관리자는 소방관서로부터 접수된 공문서와 본 소방계획에서 정한 방화관리 업무수행에 필요한 부책을 성실히 보존 ․ 관리하여야 한다.

제5장  벌  칙

제18조 (명령 및 의무 불이행자에 대한 조치등) 본 소방계획에 정하여진 사항이나 기타 방화관리업무에 필요한 사항에 대한 명령 및 의무 불이행자에 대하여는 자체 내규에 의한 징계 또는 인사 조치등의 필요한 조치를 취한다.

제19조 (소방관계법령) 소방시설유지및안전관리에관한벌률에서는 방화관리에 대한 의무사항을 규정하고 있으며, 관계자(방화관리자)는 의무 불이행시 다음과 같이 불이익을 받을수 있으니 소방시설등의 유지관리에 최선을 다해 주시기 바랍니다.

(3년 이하의 징역 또는 1천500만원  이하의 벌금)

- 소방시설보완명령 불이행

(1년 이하의 징역 또는 1천만원  이하의 벌금)

- 소방시설등에 대한 자체점검 미실시

(300만원 이하의 벌금)

- 방화관리자 미선임

(100만원  이하의 벌금)

- 소방검사등의 업무 방해한자

(200만원 이하의 과태료)

- 소방시설등의 유지․관리 위반

- 방염물품 사용 위반

- 피난시설 또는 방화시설의 관리위반

- 소방시설 자체점검 결과보고하지 않은자(종합정밀점검 대상에 한함)

(별지 제1호)

건 축 물 기 본 현 황

가. 기본현황
건 물 명		다이너스텔				소재지				인제군 북면 원통리 421-2									전화			주 462-8228
																						야 462-8228
건물구조		양식 철콘조 슬라브가 3/1												부지면적 495㎡ 연면적 649.80㎡, 건축면적 204.661㎡
		특별피난계단수 개소 경 사 로 개소 승강기 개소 피 난 계 단 수 1 개소 옥외계단 개소 비상구 각층 개소
화재보험 가 입		가입연월일					회사명									가입대상물					계약금액
		..					보험(주)														,천원
관계인	구분 종별			성 명		연령		직 업					주 소										주민등록 번 호
	소유자			최영철		57		상업					북면 원통리 극동연립210										000000 - 0000000
	관리자
	점유자
방 화 관리자	성 명				신고년월일				연령			학 력					자격증종류						직 책
	최영철				10. 5. 3				57								의소대경력						대표자
나. 동별∙층별 현황
명 칭 동/층			건물용도 및 명칭			구 조					내장물				층수			바닥 면적		연면적				수용인원
합 계															3/1			204.66		649.80				50
지하1층			보일러실												1			45.54
지상1층			여관			내화구조									1			1141.57
지상2층			여관			내화구조									1			199.8
지상3층			여관			내화구조									1			199.8

건물 배치도 및 소방시설 배치도

※소방시설 도시기호는 소방안전표시규정에 의한다.

(별지 제2호)

소 방 시 설 현 황

층별	바닥면적 (㎡)	용 도	소 화 설 비												경보설비
			소화기			옥내소화전	스프링 클러			포		가스계			자동화재 탐 지			비상방송	가스누설경보기
							습식	준비 작동식
			분말	자동 확산	기타		헤 드 수 / 밸브	헤 드 수 / 밸 브	감지기	헤 드 수 / 밸 브	감지기	헤 드 수 / 밸 브	용기수	감지기	감지기		발신기
															열	연기
계			4	3											50/4
지하1	45.54	보일러	1	2											1/1
지상1	204.7	여관	1	1											9/1
지상2	199.8	여관	1												10/1
지상 3	199.8	여관	1												10/1
PH			1														1
E/L
계단																1

(별지 제2호)

소 방 시 설 현 황

층별	바닥면적 (㎡)	용도	피난설비						소화용수 설 비		소 화 활 동 설 비
			피난기구	유도등		유도표지	비상조명등	휴대 용 조 명 등	상수도소화용수	기타수조	제연	연결 송수관		연결 살수		비상콘센트	무선통신		기타
			완강기	피난구	통로						구역수	방수구	방수기구함	송수구	헤드
계			1	5	3
지하1	45.54	보일러		1
지상1	204.7	여관		2	1
지상2	199.8	여관		1	1
지상 3	199.8	여관	1	1	1

(별지 제3호)

방 화 시 설 현 황

시 설 별 구 분	내장재불연화	방화구획	방화문	비상구	특별피난계단	피난계단	기타
법 정 기 준	1			1		1
현 시 설 수	1			1		1
과 부 족
기 능 고 장 개 소

(별지 제4호)

위 험 물 시 설 현 황(없음)

가. 위험물안전관리자 현황
성 명	생년월일		학 력	선임또는 배치일자		근무장소		자격의 종류
나. 위험물시설 현황(기름, 가스등)
시 설 명		설 치 위 치		위 험 물				소방시설
				류 별	품 명		수 량

(별지 제6호)

화재발생의 우려가 있는 설비의 현황

설 비 명	설치장소	설치개수	사용기간	비 고
난 로
보 일 러	1
건 조 설 비
변 전 설 비
발 전 설 비
가 연 성 가 스
용 광 로
기 타 설 비

(별지 제7호)

화기책임자 지정현황

실 별	용 도 업 체 명	화기책임자	인	실 별	용 도 업 체 명	화기책임자	인
전체 (1~3층)	숙박시설	최영철

(별지 제9호)

소방시설 정비 보완기록부

지적사항 (미비 또는 고장내용)	정비 ․ 보완내용	정비 ․ 보완일자

(별지 제12호)

방 화 순 찰 일 지					확 인 자
순찰노선	순찰함호수	순찰자	순찰회수	순찰시간	이상유무
			1회
			2회
			1회
			2회
			1회
			2회
			1회
			2회
			1회
			2회
			1회
			2회
			1회
			2회
			1회
			2회
			1회
			2회
			1회
			2회

소 방 시 설 외 관 점 검 표

(월1이상 점검)

1. 소화기 정 상 : ○ 불 량 : × 요 정 비 : △
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
수동식	․소화기는 각실별(복도) 설치되었는가 ․소화기는 사용가능한가 - 압력계 부착소화기 : 게이지 - 녹색 - 압력계 미부착소화기 : 약제가 굳지 는 않았는가 - 주기적으로 흔들기 ․점검표에 검사기일이 기재되어 있는가 ․용기본체의 도장이 벗겨진 부분이 부식되고 있지 않은가 ․설치장소에 소화기표시는 되어 있는가 ․노즐등에 이물질이 끼어 있지는 않는가 ․자동확산소화용구가 설치되었는가 : 주방, 보일러실 상부 ․자동확산소화용구는 압력이 적정한가
자동식	․소화약제용기 지시압력치는 적정한가 ․수신부의 설치장소 및 음량장치의 음량 은 적정한가 ․가스누설시험시 감지기가 작동하며 연 료 특성에 따른 설치위치는 적정한가 ․방출구에서 소화약제 방출시 장애는 없 는가 ․가스차단밸브는 견고하며 정상적으로 개폐되는가

2. 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비, 비상경보설비 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․수신기가 있는 장소에는 경계구역 일람표가 부착되어 있는가 ․수신기 내부의 휴즈 등은 이상이 없는가 ․도통시험은 이상이 없는가 ․동작시험은 이상이 없는가 ․각 층별 경종 울림은 적정한가 ․수신기 부근에 조작상 지장을 주는 장애물은 없는가 ․수신기 조작부 스위치는 정상위치에 있는가 ․감지기 미설치 장소는 없는가 ․감지기는 유효하게 화재발생을 감지할 수 있도록 설치되었는가 ․연기감지기는 출입구 부분이나 흡입구가 있는 실내의 그 부분에 설치되어 있는가 ․발신기의 상단에 표시등은 점등되어 있는가 ․비상전원(예비전원)이 방전되고 있지 않았는가

3.피난설비(유도등, 완강기, 로프, 공기안전매트, 피난계단, 휴대용비상조명등) 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․피난기구의 사용방법은 표시되어 있는가 ․피난기구의 설치장소와 장치구의 표시는 잘되어 있는가 ․피난기구 및 고정장치는 노후,파손,변형 되지 않았는가 ․비상구의 문은 밖으로 열게 되어 있으며 용이하게 개방되는가 ․통로에는 피난에 방해가 되는 물건을 방치하지 않았는가 ․옥외계단은 노후되었거나 파손되어 있지 않았는가 ․유도등 및 유도표지는 파손,변형,탈락되지 않았는가 ․유도등(비상조명등)의 전원은 항상 점등되어있는가(3선배선식은 예외) ․유도등(비상조명등)의 예비전원을 방전되 지 않았는가 ․유도등의 설치위치는 적정한가 ․휴대용비상조명등 설치위치는 적정한가 ․휴대용비상조명등 전원은 방전되지 않았 는가 ․휴대용비상조명등의 분실은 없는가

4. 위험물 저장취급시설 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․외인의 출입이 통제되고 있는가 ․불필요한 가연물이 방치되어 있지는 않은가 ․전선과 전기기구 등의 스파크 현상에 대한 방지는 이상없는가 ․차광 및 환기 설비는 이상없는가 ․용기의 전도 및 배관의 충격,마찰또는 가열의 위험성은 없는가 ․보호액속에 보존되어야 할 위험물은 보호 액속에 보관되어 있는가 ․기름찌꺼기나 폐액은 방치되고 있지 않은가 ․제1류 : 위험물은 가연물과의 접촉 또는 혼합, 분해 촉진에 대한 방치조치가 되어 있는가 ․제2류 : 산화재와의 접촉 고온체와 접근에 대한 방치조치가 되어 있는가 ․제3류 : 물과의 접촉방지에 대한 조치가 되어 있는가 ․제4류 : 불티, 불꽃 및 고온체에 접근 방지 조치가 되어 있는가 ․제5류 : 불티, 불꽃 및 고온체와 접근방지 조치가 되어 있는가 ․제6류 : 가연물과 접촉 방지 조치가 되어 있는가 ․위험물 안전관리자 입회하에 위험물을 취급하고 있는가

5. 화기시설 정 상 : ○ 불 량 : × 요정비 : △
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․건축물의 가연성부분 및 가연성물질로 부터 1m 이상의 안전거리를 확보하고 있는가 ․가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치 되었는가 ․불연재료로 만든 받침대 위에 설치 되었는가 ․연료탱크는 연소기로부터 2m이상의 수평 거리를 확보하였는가 ․채광 및 환기설비가 되어 있는가 ․방화환경조성 및 주의,경고표시가 부착되어 있으며 파손된 부분은 없는가

6. 가연성 가스시설 정 상 : ○ 불 량 : × 요정비 : △
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․용기는 채광이 되어 있고 환기 및 비를 피할 수 있는 장소에 설치되어 있는가 ․가스누설경보기(차단장치)가 설치 및 작동에 이상이 없는가 ․용기, 배관, 밸브 및 연소기는 파손, 변형, 노후 또는 부식되지는 않았는가 ․환기설비는 되어 있는가 ․방화환경조성 및 주의, 경고 표시가 부착되어 있으며 파손된 부분은 없는가

7. 전기시설 정 상 : ○ 불 량 : × 요정비 : △
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․비상전원(발전기)은 적정한가 ․개폐기는 정격 전류 및 허용 전류에 맞는 개폐기를 사용하고 있는가 ․전선은 규격 전선을 사용하고 있는가 ․전선의 노후, 단락 된 곳은 없는가 ․각 전등군마다 점멸기를 설치 하였는가 ․방화 환경조성 및 주위 경고 표시가 설치되어 있으며 파손된 부분은 없는가 ․전기주임 등이 상주 근무하고 있는가

8. 방화시설(내장재불연화, 방화문, 방화셔터, 비상구․계단) 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․내장재는 불연화되어 있는가 ․층별, 면적별, 용도별 방화구획은 설치 되어 있는가 ․방화구획을 관통하는 각종 닥트에 방화댐퍼는 설치되어 있는가 ․방화문의 문틀은 불연재료로 되어있고, 틈은 생기지 아니하는가 ․방화문 폐쇄에 장애물(문닫힘 방지장치) 은 없는가 ․방화문 방화도어록 작동은 적정한가 ․피난계단구조에 맞게 설치되어 있고 입구 또는 내부에 장애물을 쌓아 피난에 지장은 없는가 ․비상구의 폐쇄 또는 다목적으로 사용하고 있지는 않은가 ․비상용 승강기는 적법하게 설치되어 있는가